|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 药剂科 | 400孔中药胶囊灌装器 | 1.有机玻璃材质，有药用相关证明，用于灌装空心胶囊壳，400孔填充一次400粒胶囊；2.设备配置要求:含导向排列板1、帽板1、中间板1、体板1、刮粉板1。色泽光亮，韧性好，材料厚，符合生产药品卫生要求;尺寸精密、使用简单、灌装快速方便、装量均匀。 | 国产 |
| 药剂科 | 流水式粉碎机 | 1.食用级不锈钢粉碎仓，双腔分级粉碎，双齿六锤，带空调冷凝器(水冷、风冷散热)，低温粉碎，不锈钢机身，配备万向轮；2.电压220V，额定功率2500-3500w重量 40-60kg，尺寸长 40-60cm，宽 25-40cm,高 50-80cm。仓内直径 160-180mm；3.转速>2880r/min 粉碎程度60-180目；4.设备配置要求：配制筛网(≥4种孔径，最小孔径在0.2-0.3mm 之间，最大孔径在 0.8-1mm 之间)筛网辅助垫片2个，集料袋2个，毛刷1个，保护器1个，六角扳手2个以上，双腔粉碎、开盖断电、过载保护； | 国产 |
| 康复医学科 | 中药熏蒸仪 | 1.使用熏蒸治疗仪将药物煎汤乘热在皮肤或患处进行熏蒸，借助药力和热力，通过皮肤、粘膜作用于肌体，促使腠理疏通脉络调和、气血流畅，从而达到预防和治疗疾病的目的；2.时间设定、温度设定、强度设定； | 国产 |
| 2 | 耳鼻喉头颈外科 | 内窥镜 | 1.满足耳内检查和手术用，鼻内窥镜供鼻窦、鼻腔、鼻咽部检查和手术时观察用；2.耳内窥镜30°镜一根；3.鼻内窥镜30°, 70°镜各两根；4.设备配置要求：外镜管、镜体、导光束接口、目端接管、目镜罩； | 国产 |
| 3 | 麻醉科 | 喉镜 | 1.可充分暴露正常解剖结构患者的声门；2.灯不易松动；3.成人、儿童的喉镜片均可安置；4.设备配置要求；多种型号的镜片可任意选配喉镜柄，喉镜外壳采用高强度医用钛合金/合金制成，不易磨花，不生锈，灯光足够量，能充分照亮口腔； | 国产 |
| 4 | 介入诊疗中心 | 电外科手术系统 | 1.要求设备具有内镜电切功能，可实现内镜下自动电切，根据需要输出电切和电凝；低电压设计，峰值电压≤4300V，主要用于开展内镜下治疗：息肉切除、ESD、EMR、ERCP和内镜下止血等；2.有内镜电切I和内镜电切Q模式，可用于狭窄切开以及肿瘤切除等手术；3.主机上有切割效果、切割宽度和切割间隔等参数调节菜单；4.主机可调功率范围：0—300W;主机频320KHZ±10%5.具有中性电极安全检测系统，至少具有：单片式、双片式、任意片式和动态检测四种模式，同时要求具有新生儿专用模式(设备截图说明)；6.后期可升级氩气刀和水刀模块；7.设备配置要求：电外科手术系统主机1台、脚踏开关1副、负极板连线1根、单极连线1根、中性电极 1盒、台车1个 | 进口国产均可 |
| 5 | 核医学科 | 锶90敷贴器 | 1.剂量:40mCi;2.尺寸:≥30x30mm | 进口国产均可 |
| 6 | 心胸外科 | 双腔临时起搏器 | 1.设备可以精确的测量起搏阈值和感知心电信号，并根据患者情况提供持续、稳定的按需起搏功能。随着临床工作的纵深发展，需要临时起搏器可以提供快速心房起搏(RAP)、一键紧急起搏等附加功能应对室上速、心脏骤停等紧急情况；2.起搏模式:DDD，DOO，VVI,VOO,AAI,AOO，其他起搏模式:快速心房起搏(RAP)；3.起搏频率:30-200ppm、高频起搏:80-800ppm、输出幅度:0.1-20mA/mV、脉宽:心房:1.0ms;心室:1.5ms、AV 延迟:20-300ms；4.灵敏度:心房:0.4-10mV，ASYNC;心室:0.8-20mV,ASYNC；5.电池寿命:大于7天；6.指示灯:心房和心室起搏感知指示灯；7.自检功能:开机自检8.设备配置需求：临时起搏器连接线一根、临时起搏器连接线一根 ； | 进口国产均可 |
| 7 | 妇产科 | 等离子宫腔电切镜系统+宫腔电切镜 | 1.用于子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉、子宫纵隔、子官内膜去除、子官腔粘连等官腔电切手术；2.内窥镜图像处理装置兼容:宫腔等离子电切镜、官腔检查1、镜、1080P 及以上高清摄像头、IR 荧光腹腔镜、3D 电子腹腔镜、高清电子腹腔镜等；3.全高清摄像头具备特殊光观察功能:窄带光成像功能以及荧光成像；4.全高清摄像头具有电动变焦和电动聚焦功能，通过按钮实现变焦和缩放功能，术中可单手操作，提升操作性能；5.高频电刀输出模式:包含生理盐水模式、单极模式、URO模式、双极模式等；6.等离子电切镜:4mm 、12 度光学视管，可高温高压灭菌；7.设备配置要求:内窥镜图像处理装置1、全高清摄像头、高频电刀1、光学内窥镜3、外管鞘3、内管鞘3、被动式工作把手3、导光束3、生理盐水电缆线3、带鲁尔接头接口3、带鲁尔接头旋阀3、环形高频切除电极3、针形高频切除电极3、球形高频切除电极3、消毒盒3、膨官泵1、高清液晶监视器1、医用内窥镜台车1 | 进口国产均可 |